 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«ФІРМА ПОЛЮС-АЙС»**

**69035, м. Запоріжжя,**

**вул. Маяковського 3А/19**

**Тел.: +38 050 636 87 09**

**+38 098 835 69 15**

**Сушилка напольная двухсторонняя на 54 пары**

**с озоновой дезинфекцией:**

***Общий вид:***

****

***Характеристики:***

* **Мощность электроэлемента 3 кВт,напряжение 220в;**
* **Производительность 1600 м.куб./час;**
* **Качественная стальная конструкция:** **корпус из листовой стали толщиной 2мм с порошковой антикорозийной окраской, стойка для ботинок - профильная стальная труба с подобной окраской;**
* **На данной модели располагается 9 двухсторонних стоек по 6 воздухоотводов с каждой стороны;**
* **Габариты: Длина 2100мм, высота 2000мм, ширина 650 мм;**
* **Дополнительная защита от перегрева и перегрузок сети;**
* **Три режима работы – холодный, один тен, два тена;**
* **Система управления сушилкой позволяет использовать её в в автоматическом режиме(встроен недельный программируемый таймер, благодаря которому возможно автономное включение и выключение в заданные интервалы времени);**
* **Наконечники из пластика на выходах труб для предотвращения повреждения ботинок;**
* **Для осуществления дезинфекции интегрирована лампа бактерицидная с ультрафиолетовыми лучами.**

***Цена c НДС 51600 грн.***

****


(подобная сушилка на 14 стоек, но односторонняя на 84 единицы )

По желанию заказчика сушилка может быть оснащена механизмами перекрытия подачи воздуха в стойки. Это делается для более рационального использования при неполной загрузке. Обычно такие задвижки устанавливают на половину стоек.

Есть возможность изготовления сушилок на любое необходимое количество пар.

**Срок изготовления 15 рабочих дней. Предоплата 100%.**

**С уважением, Евгений.**

****

****

****

****

****

****